**Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení**

Prevádzkovateľ: PENAM SLOVAKIA a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

Prevádzka: **Priebežné pekárenské pece,** **Pekáreň Nitra, Štúrova 74/138, 949 35 Nitra**

IČO/IČ DPH: 36 283 576 / SK2022141165

Číslo správy: 04/2409/22-ME Dátum merania: 30.09.2022

Meranie vykonal: Laboratórium merania emisií, Lamačská 8, 811 04 Bratislava

V zastúpení oprávnenou osobou: MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava

VAR PCZ: -0177

Výsledky merania:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meraná zložka | Priemerná hodnota (mg.m-3) | Maximum (mg.m-3) | Emisný limit (mg.m-3) | Upozornenie na súlad / nesúlad |
| Zdroj | 1. **Priebežná pekárenská pec č.3- horák H1 (výduch V1)**
 |
| **CO** | 43 ; - | 44 ; - | 50 ; - | súlad |
| **NOx-NO2** | 2 ; - | 3 ; - | 200 ; - | súlad |
| Zdroj | 1. **Priebežná pekárenská pec č.3 – horák H2 (výduch V2)**
 |
| **CO** | 12 ; - | 13 ; - | 50 ; - | súlad |
| **NOx-NO2** | 37 ; - | 38 ; - | 200 ; - | súlad |
| Zdroj | 1. **Priebežná pekárenská pec č.4 – horák H1 (výduch V3)**
 |
| **CO** | 30 ; - | 30 ; - | 50 ; - | súlad |
| **NOx-NO2** | 3 ; - | 3 ; - | 200 ; - | súlad |
| Zdroj | 1. **Priebežná pekárenská pec č.4 – horák H2 (výduch V4)**
 |
| **CO** | 38 ; - | 39 ; - | 50 ; - | súlad |
| **NOx-NO2** | 5 ; - | 6 ; - | 200 ; - | súlad |
| Zdroj | 1. **Priebežná pekárenská pec č.5 – horák H1 (výduch V5)**
 |
| **CO** | 14 ; - | 14 ; - | 50 ; - | súlad |
| **NOx-NO2** | 23 ; - | 24 ; - | 200 ; - | súlad |
| Zdroj | 1. **Priebežná pekárenská pec č.5 – horák H2 (výduch V6)**
 |
| **CO** | 43 ; - | 45 ; - | 50 ; - | súlad |
| **NOx-NO2** | 3 ; - | 3 ; - | 200 ; - | súlad |