**Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení**

Prevádzkovateľ: PENAM SLOVAKIA a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

Prevádzka: **Mlyn Trnava, Suchovská cesta 10, 917 01 Trnava**

IČO/IČ DPH: 36 283 576 / SK2022141165

Číslo správy: 10/236/2021 Dátum merania: 07. a 08.09.2021

Meranie vykonal: EkoPro, s.r.o., Dolný Šianec 2, Trenčín 911 01

Výsledky merania:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meraná zložka | Priemerná hodnota (mg.m-3) | Maximum (mg.m-3) | Emisný limit (mg.m-3) | Upozornenie na súlad / nesúlad |
| Zdroj | | 1. **Odieracie stroje a preosievače – filter (výduch V1)** | | |
| TZL | 1 ; 2 | 1 ; 2 | 150 ; < 200 | súlad |
| 20 ; ≥ 200 | - |
| Zdroj | | 1. **Odieracie stroje, preosievač a triedič – filter (výduch V2)** | | |
| TZL | 1 ; 7 | 1 ; 8 | 150 ; < 200 | súlad |
| 20 ; ≥ 200 | - |
| Zdroj | | 1. **Odkamienkovač – filter (výduch V3)** | | |
| TZL | 1 ; 13 | 2 ; 15 | 150 ; < 200 | súlad |
| 20 ; ≥ 200 | - |
| Zdroj | | 1. **Odieracie stroje a triedič – filter (výduch V4)** | | |
| TZL | 1 ; 3 | 1 ; 3 | 150 ; < 200 | súlad |
| 20 ; ≥ 200 | - |
| Zdroj | | 1. **Príjem obilnín (výduch V5)** | | |
| TZL | 1 ; 6 | 1 ; 6 | 150 ; < 200 | súlad |
| 20 ; ≥ 200 | - |
|  |  |  |  |  |